**SW3000 – Texto da ficha técnica**

Fácil de usar e simples de manter, independentemente do nível de experiência. Bem-vindo à SW3000, uma varredora de condutor sentado de tamanho médio.

A SW3000 oferece um desempenho de limpeza ideal para várias aplicações, com recolha eficiente de poeiras e detritos. Foi concebida para uma limpeza eficaz em serviços de limpeza contratados, instituições de ensino, ambientes comerciais e indústrias ligeiras, como zonas de produção e armazéns.

**Funcionalidades e benefícios adicionais incluem:**

• Bateria de carregamento rápido que permite carregamentos por oportunidade e oferece uma maior vida útil

• Design melhorado dos bicos para facilitar a limpeza e evitar obstruções

• Diagnóstico simples a bordo através do interface do utilizador (os códigos de erro aparecem no ecrã para facilitar a resolução de problemas)

• Códigos QR no ecrã para acesso rápido aos manuais de utilização e assistência

• Ajuste da escova principal a partir da posição de condução, minimizando paragens

• Disponível com baterias de chumbo-ácido ou de iões de lítio, conforme as suas necessidades

• Agitador de filtro manual ou automático para garantir uma filtragem eficiente

• Acesso fácil e específico para técnicos de assistência através de código PIN

• Luz de aviso que assegura uma operação segura em zonas com muito movimento

• Sistema de nebulização DustGuard™ altamente eficiente, que controla o pó e ajuda a manter o ambiente limpo

• Funcionalidades opcionais de segurança disponíveis – proteção superior, luz de segurança azul opcional que projeta um ponto azul no chão